# Tvorba názvu súborov pre dokumentáciu stavieb v elektronickej podobe

Názvy súborov dokumentácie stavby ukladané na úložisko dokumentácie je potrebné vytvoriť z viacerých kombinácií znakov na 9 pozíciách oddelených navzájom znakom „\_“ podľa tejto schémy:

|  |
| --- |
| 25AB123\_PSO\_01\_1511\_S01\_ARS\_002\_POH\_01.pdf |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| **Pozícia** |

**Pozícia 1** = ID stavby:

25AB123 = ID stavby pridelené informačným systémom

**Pozícia 2** = Stupeň dokumentácie stavby:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

PSO = Projekt stavby na ohlásenie SZP = Stavebný zámer

SZZ = Zmena stavebného zámeru PSP = Projekt stavby

PSZ = Zmena projektu stavby

VPP = Vykonávací projekt

RDS = Realizačná dokumentácia stavby (Výrobná príprava zhotoviteľa a stavebný denník)

DSZ = Dokumentácia skutočného zhotovenia

ZDS = Zjednodušená dokumentácia stavby (Pasport stavby)

**Pozícia 3** = Určenie stavby alebo súboru stavieb:

Zložená z 2 znakov v tvare číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 01 = Samostatná stavba alebo Stavba č. 1 - hlavná stavba pri súbore stavieb

02 = Stavba č. 2 pri súbore stavieb

03 = Stavba č. 3 pri súbore stavieb

**Pozícia 4** = Identifikačný kód stavby podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb:

Zložená zo 4 znakov v tvare číslo/číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

1111 = Jednobytové budovy

1112 = Dvojbytové budovy

1211 = Hotelové budovy

**Pozícia 5** = Základné členenie dokumentácie stavby a členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

A00 = Uvedie sa pri zozname dokumentácie B00 = Uvedie sa pri súhrnnej správe

C00 = Uvedie sa pri situačných výkresoch stavby E00 = Uvedie sa pri prílohách

Uvedie sa pri členení časti D. Dokumentácia stavebných objektov: S01 = Číslo stavebného objektu

P01 = Číslo prevádzkového súboru

**Pozícia 6** = Podrobné členenie dokumentácie stavby a profesie:

# Členenie časti A00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

AAA = Zoznam dokumentácie

# Členenie časti B00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

SPR = Súhrnná správa

# Členenie časti C00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

SIT = Situácia

# Členenie časti S01, S02, S03 atď. podľa profesií:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

Profesie základné

ASR = Architektonicko-stavebné riešenie STA = Statika

ZTI = Zdravotechnická inštalácia

VYK = Vykurovanie

PLY = Plynoinštalácia

VZT = Vzduchotechnika a chladenie MAR = Meranie a regulácia

ELI = Elektroinštalácia

BLZ = Bleskozvod a uzemnenie

SLP = Slaboprúdová inštalácia, Štruktúrované káblové rozvody HSP = Hlasová signalizácia požiaru

EPS = Elektrická požiarna signalizácia SHZ = Stabilné hasiace zariadenia

ODT = Zariadenie na odvod dymu a tepla USV = Umelé osvetlenie

KRA = Krajinné, sadové a terénne úpravy

DOP = Dopravné riešenie

POD = Projekt organizácie dopravy TDZ = Trvalé dopravné značenie DDZ = Dočasné dopravné značenie

Profesie areálové

PNN = Elektrická prípojka nízkeho napätia PVN = Elektrická prípojka vysokého napätia VUO = Vonkajšie / verejné osvetlenie

ARS = Areálové / miestne rozvody silnoprúdu

AEK = Areálové / miestne rozvody elektronických komunikácií REK = Rozvody elektronických komunikácií

VDS = Vedenia distribučnej sústavy

Profesie špecializované

BK = Betónové konštrukcie

OK = Oceľové konštrukcie

SKV= Systém kontroly vstupu

EZS = Elektrická zabezpečovacia signalizácia UTO = Uzatvorený televízny okruh (CCIR) HSR = Hotelový systém riadenia

NKS = Nemocničný komunikačný systém

SKR = Systém riadenia procesov (SRTP, ASRTP, SKR) CRS = Centrálne riadiace systémy budov (BMS)

ADR = Automatický systém dispečerského riadenia (ASDR) ZDT = Zdravotnícka technológia

RTG = Projekt radiačnej ochrany MED = Medicinálne plyny

TGZ = Výrobné technologické zariadenia ETS = Elektrická stanica

PRS = Prevádzkový rozvod silnoprúdu NZE = Náhradný zdroj (elektrickej energie)

FVZ = Fotovoltický zdroj (výkon meniča do 10 kW) FVE = Fotovoltická elektráreň (výkon meniča nad 10 kW) KGZ = Kogeneračný zdroj / KVET

BAT = Batériové úložisko

KTO = Katódová ochrana

INE = Iná profesia vyššie neuvedená

# Členenie časti P01, P02, P03 atď. na čiastkové prevádzkové súbory:

Zložená z 3 znakov v tvare číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 011 = Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS01.1

012 = Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS01.2 021 = Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS02.1

# Členenie časti E00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

SZS = Správa o prerokovaní stavebného zámeru STD = Stavebný denník

ZSS = Záverečné stanovisko stavbyvedúceho

Posúdenia:

PBS = Protipožiarna bezpečnosť stavby POV = Plán organizácie výstavby

STP = Protokol z kontrolného statického posúdenia GDP = Geodetické podklady

PAM = Pamiatkový výskum

EIA = Posúdenie vplyvov na životné prostredie EHB = Energetické hodnotenie budovy

DEN = Dendrologické posúdenie DEV = Náhradná výsadba drevín SVP = Svetelno-technické posúdenie HGP = Hydrogeologické posúdenie

IGP = Inžinierskogeologické posúdenie HLU = Hluková štúdia

IPP = Imisno-prenosové (rozptylová štúdia) posúdenie PEZ = Prieskum environmentálnej záťaže

ECB = Energetický certifikát budovy

STP = Svetelno-technické riešenie umelého osvetlenia INE = Iné posúdenie vyššie neuvedené

**Pozícia 7** = Číslo dokumentu alebo výkresu podľa poradia:

Zložená z 3 znakov v tvare číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 000 = Uvedie sa pre zoznam výkresov, súhrnnú správu a technickú správu

001 = Číslo výkresu, dokumentu alebo číslo prílohy podľa poradia 002 = Číslo výkresu, dokumentu alebo číslo prílohy podľa poradia

**Pozícia 8** = Názov dokumentu alebo výkresu:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno alebo písmeno/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

AAA = Zoznam dokumentov a výkresov TXT = Technická správa

SIT = Situácia

VYT = Vytyčovací výkres

VYZ = Výkres základov

VYS = Výkres strechy

STV = Kontrolovateľný statický výpočet

N01 = Pôdorys 1. nadzemného podlažia alebo pôdorys č. 1 (napr. pre inžinierske stavby, ak nie je možné definovať podlažie)

N02 = Pôdorys 2. nadzemného podlažia alebo pôdorys č. 2 (napr. pre inžinierske stavby, ak nie je možné definovať podlažie)

P01 = Pôdorys 1. podzemného podlažia P02 = Pôdorys 2. podzemného podlažia POH = Pohľad

REZ = Rez

VIZ = Vizualizácia

DET = Detail

SCH = Schéma

VVZ = Výkaz výrobkov a zariadení, výkaz prvkov VYV = Výkaz výmer

ROZ = Rozpočet

**Pozícia 9** = Revízia dokumentu alebo výkresu:

Zložená z 2 znakov v tvare číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 00 = prvé vydanie dokumentu, výkresu, schémy (nie je potrebné uvádzať)

01 = revízia č. 1 dokumentu, výkresu, schémy 02 = revízia č. 2 dokumentu, výkresu, schémy 03 = revízia č. 3 dokumentu, výkresu, schémy

**Príklady použitia:**

Projekt stavby na ohlásenie, stavba č. 25AB123:

25AB123\_PSO\_01\_1511\_A00\_AAA = Zoznam dokumentácie stavby

25AB123\_PSO\_01\_1511\_B00\_SPR = Súhrnná správa

25AB123\_PSO\_01\_1511\_C00\_SIT\_001 = Situácia 1 25AB123\_PSO\_01\_1511\_S01\_ASR\_001\_N01 = Výkres 1. nadzemného podlažia 25AB123\_PSO\_01\_1511\_S01\_ASR\_002\_POH = Pohľad

25AB123\_PSO\_01\_1511\_S01\_ASR\_002\_POH\_01 = Pohľad, revízia 1

Stavebný zámer, samostatná stavba č. 25AB123:

25AB123\_SZP\_01\_1111\_A00\_AAA = Zoznam dokumentácie stavby

25AB123\_SZP\_01\_1111\_B00\_SPR = Súhrnná správa

25AB123\_SZP\_01\_1111\_C00\_SIT\_001 = Situácia 1

25AB123\_SZP\_01\_1111\_E00\_SZS = Správa o prerokovaní stavebného zámeru

25AB123\_SZP\_01\_1111\_S01\_ASR\_001\_N01 = Výkres 1. nadzemného podlažia 25AB123\_SZP\_01\_1111\_S01\_STA\_001\_STV = Kontrolovateľný statický výpočet 25AB123\_SZP\_01\_1111\_S02\_ZTI\_006\_REZ = Stavebný objekt č. 2, časť

zdravotechnika, rez

Projekt stavby, súbor stavieb č. 25AB123:

25AB123\_PSP\_01\_1111\_A00\_AAA = Zoznam dokumentácie stavby

25AB123\_PSP\_01\_1111\_B00\_SPR = Súhrnná správa

25AB123\_PSP\_01\_1111\_C00\_SIT\_001 = Situácia 1 25AB123\_PSP\_01\_1111\_E00\_SZS\_001 = Príloha 1, správa o prerokovaní

stavebného zámeru 25AB123\_PSP\_01\_1111\_E00\_PAM\_002 = Príloha 2, pamiatkový prieskum 25AB123\_PSP\_02\_2611\_S01\_ASR\_002\_POH\_01 = Stavba 2, stavebný objekt S01

pohľad, revízia 1